**Materiaal & beschrijving van het interieur**

De binnenwanden zijn gemaakt van Finse berkenmultiplex of Eco board, die kunnen worden aangepast aan elke ruimte en de behoefte van de gebruiker. Finlandstudio’s zijn natuurlijk gezond voor de gebruiker, biobased, milieuvriendelijk, energiezuinig, 100% recyclebaar  en CO2 neutraal.  
  
Specifiek materiaal: zie de materiaalbeschrijving verderop.

**De standaardafwerking**

De standaardafwerking omvat thermisch gemodificeerd hout. De gebruiker kan het interieur naar eigen smaak en behoefte samenstellen in overleg met de ontwerper. De versies met hogere specificaties omvat een uitbreiding van duurzaamheid en een uitbreiding van de inrichting. Bij de materiaalomschrijving is een omschrijving voor een standaard-afwerking en een optie afwerking omschreven.

**Fact sheet**

**Afmetingen**

* Kleine studio  4x 4m. Geïsoleerd met stevige wanden.
* Middelgrote studio  4 x 6 m. Geïsoleerd met stevige wanden.
* Alle de studio’s zijn voorzien van een schuin dak: 5,072 m hoog, wat de maximale hoogte is.

**Binnenafwerking**  
Elk binnen-wandpaneel kan worden bewerkt met de volgende afwerkingen:

* Dubbele beglazing
* Eco board of berken multiplex voor de wanden en plafond
* Vloer white wash houten delen of antislip multiplex.  
  ‍

**Materialen**‍

* Wanden en structuur: berken multiplex of eco board
* Bekleding: thermisch of chemisch gemodificeerd hout (50 jaar garantie)
* Isolatie: isovlas of cellulose-isolatie
* Dak: EPDM met metalen boeiboorden (zwart)
* Vloer: antislip multiplex of vloer white wash houten delen
* Buitenvlonder van duurzaam geprofileerde houten delen
* Deuren: houten kozijn met dubbele beglazing voorzien van een slot en een handvat  
  ‍

**Accessoires**

* Op de wanden gemonteerd stopcontact (inbegrepen)
* Pantry, toilet, douches en PV panelen zijn als optie te bestellen.  
  ‍

**Fundament**Het is niet perse nodig om een fundering te graven. Indien nodig kan er een onkruidbarrière  onder worden geplaatst (afhankelijk van de bodemgesteldheid). Het Nederlandse team van uw leverancier kan dit eventueel ook doen wanneer u dit wenst en nodig acht.  
  
**Productie en installatie**De kleine en middelste studio kunnen in slechts 1 dag worden geplaatst! Alle componenten zijn demonteerbaar.  
  
**STANDAARD**‍

* Standaard variant: zonder wc,  zonder douche en zonder pantry
* Standaard 6 elektra punten en schakelaars.
* Standaard: Wand en dakisolatie met isovlas- of cellulose-isolatie.
* Standaard: Binnenwanden  van eco board of berken multiplex
* Standaard gevelbekleding: Thermisch gemodificeerd hout (Bamboe of Frake hout) en voor de kozijnen thermisch gemodificeerd hout (Frake hout) met dubbel HR++ glas. Kleur hout: donkerbruin tot antraciet
* Dak standaard: EPDM (zwart)  
  ‍

**OPTIE**

* Optie: variant inclusief wc (chemisch toilet), douche en pantry
* Optie elektra: opgave van de opdrachtgever
* Optie gevelbekleding: Chemisch gemodificeerd hout (Accoya) en kozijnen van chemisch gemodificeerd hout (Accoya) met triple glas. Kleur hout donkergrijs tot zwart.
* Optie: PV panelen (all black)
* Optie: Regenopslag voor hergebruik