Buiten Wanden (houtskelet)
· Verticaal Douglas Channelsiding
· Horizontale Douglas Boei
· Ventilatielatten
· Damp openfolie
· Regelwerk met 120 mm glaswol
· Dampdichte folie
· 12 mm OSB Plaat
· 9 mm Radiata Pine

Dak
· EPDM
· 18 mm OSB Plaat
· Ventilatielatten
· Damp openfolie
· Sporen met 190 mm glaswol
· Dampdichte folie
· Panlatten
· Houten Plafond Schroten

Vloer
· 18 mm Spano Plaat
· Dampdichte folie
· Houtenbalken met 190 mm glaswol
· 12 mm OSB Plaat
· Binnenwanden (houtskelet)
· 9 mm Radiata Pine
· Regelwerk met isolatie
· 9 mm Radiata Pine

Deuren/ramen
· Houten Kozijnen (zwart ral 9004)
· Dubbel glas

Metalen Onderstel

· Elektra
· Riolering
· Waterleiding
· CV-combiketel (propaan)
· 2 radiatoren
· Handdoekradiator


Badkamer 
· Wanden Vinyl
· Douchebak met deur
· Douchemengkraan 
· Glijstangset douche 
· Toilet apart
.
Keuken 
• Gemaakt van 18 mm berkenmultiplex 
• Achterwanden 9 mm dik berken
• Laden 15 mm dik berken
• 2 kastjes krijgen ladegeleiders van Blum met softclose-system, 550 en 250
mm diep, 50 kilo draagvermogen
• Kasten krijgen verstelbare legplanken dmv rijboring
• De kasten staan op stelpoten en worden weggewerkt dmv een plint (plint ook
berken)
• 2 kastjes krijgen een deurtje, waarvan de meest linkse afsluitbaar dmv een
slotje
• Deuren voorzien van Blum softclose scharieren
• 100 mm hoge stelpoten en ongeveer 30 mm dik blad. Totale hoogte keuken
wordt 930 mm
• Blad van keramiek, kleur Phedra
• Plaatmateriaal afgewerkt met monocoat 5% wit. 

